**Caiet de sarcini** **Lucrări de reparație sistemul pluvial din locația OT CMAC or. Ceadîr-Lunga, str. Lunaciarski, 8.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme si cod resurse  Шифры норм и коды ресурсов | Denumire lucrărilor  Наименование работ и затрат | Unitatea de măsură  Един, измерения | Volum  К-во единиц по проектным данным |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Capitolul 1. Отмостка здания** |  |  |
| 1 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) | m2 | 48.00 |
| 2 | ТrВ05В2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m (Вынос старого бетона) | t | 11.00 |
| 3 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км) | t | 11.00 |
| 4 | СВ02А | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) - под отмостку | m2 | 4.80 |
| 5 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) | m3 | 4.8 |
| 6 | CCO3А | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) | kg | 48.00 |
| 7 | CG22A | Pereu din beton simplu clasa C 10/8 (Вс 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, tumat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Отмостка из простого бетона С10/8 (Вс 10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) | m2 | 48.00 |
|  |  | **2. Желоба и водостоки** |  |  |
| 8 | СЕ20А | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) | m | 96.00 |
| 9 | СЕ22А | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) | m | 48.00 |
| 10 | СВ14А | Schela metalica tubulara (Леса металлические трубчатые) | m2 | 80.00 |
|  |  | **3. Навес (козырек над входом в здание)** |  |  |
| 11 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (Готовые металлические рамы) | kg | 155.00 |
| 12 | IzDl0A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor nietalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, а confectiilor si constructiilor metalice, executate din profîle cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали) | t | 0.15 |
| 13 | СЕ06С | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara а panei metalice) si consolidate cu nituri , înclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д„ на поверхности более 40 м2) | m2 | 6.00 |

Șef adjunct al secție Logistică

al Î.S. CMAC Andrei CIOLACU

Anexa nr. 22  
la Documentația standard nr.115din  
“15” decembrie 2022

Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1 - 5]

|  |
| --- |
| Numărul procedurii de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Obiectul achiziției: Lucrări de reparație sistemul pluvial din locația OT CMAC or. Ceadîr-Lunga, str. Lunaciarski, 8. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme si cod resurse  Шифры норм и коды ресурсов | Denumire lucrărilor  Наименование работ и затрат | Unitatea de măsură  Един, измерения | Volum  К-во единиц по проектным данным | Preț (Lei/U.M. incl. remunerare) Сметная стоимость на един измерения  в т.н. з/пл | Valoare, lei (col.5xcol.6 . incl. remunerare) Всего в т.н. з/пл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **Capitolul 1. Отмостка здания** |  |  |  |  |
| 1 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) | m2 | 48.00 |  |  |
| 2 | ТrВ05В2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m (Вынос старого бетона) | t | 11.00 |  |  |
| 3 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км) | t | 11.00 |  |  |
| 4 | СВ02А | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) - под отмостку | m2 | 4.80 |  |  |
| 5 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) | m3 | 4.8 |  |  |
| 6 | CCO3А | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) | kg | 48.00 |  |  |
| 7 | CG22A | Pereu din beton simplu clasa C 10/8 (Вс 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, tumat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Отмостка из простого бетона С10/8 (Вс 10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) | m2 | 48.00 |  |  |
|  |  | **2. Желоба и водостоки** |  |  |  |  |
| 8 | СЕ20А | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) | m | 96.00 |  |  |
| 9 | СЕ22А | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) | m | 48.00 |  |  |
| 10 | СВ14А | Schela metalica tubulara (Леса металлические трубчатые) | m2 | 80.00 |  |  |
|  |  | **3. Навес (козырек над входом в здание)** |  |  |  |  |
| 11 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (Готовые металлические рамы) | kg | 155.00 |  |  |
| 12 | IzDl0A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor nietalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, а confectiilor si constructiilor metalice, executate din profîle cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали) | t | 0.15 |  |  |
| 13 | СЕ06С | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara а panei metalice) si consolidate cu nituri , înclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д„ на поверхности более 40 м2) | m2 | 6.00 |  |  |

(Semnat ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nume, Prenume: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Ofertant: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_